


Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района Похвистневский Самарской области
(далее – Нормативы)
Раздел I. Основная часть местных нормативов градостроительного проектирования муниципального района Похвистневский
Самарской области
Подраздел 1. Общие положения
1. Настоящие Нормативы определяют совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – ГрК РФ) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежат применению при подготовке документов территориального планированиямуниципальных образований Самарской области, документации по планировке территории.
2. Настоящие Нормативы также рекомендуются к применению при подготовке правил землепользования и застройки для определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в границах территориальной зоны, в которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории (пункт 4 части 6 статьи30 ГрК РФ)
3. Настоящие Нормативы в соответствии со статьей 29.2 ГрК РФ устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
4. Обеспеченность населения объектами – это количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, объектов благоустройства. Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей.
5. Территориальная доступность – это пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур. Территориальная доступность рассчитывается либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.
6. В настоящих Нормативах выделяется пешеходная и транспортная доступность:
пешеходная доступность – движение по территории, осуществляемое в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению, возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, рекомендуется обосновывать отдельно;
транспортная доступность – движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.
7. Совокупность расчётных показателей, устанавливаемая настоящими Нормативами, ориентирована на достижение целевых показателей, установленных Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441, Стратегией социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области на период до 2030 года, утверждённой решением Собрания представителей района от 10.10.2018 г. № 194, государственными программами Самарской области.
8. Районирование территории настоящими Нормативами не предусмотрено. 
9. Термины и определения в настоящих Нормативах применяются в действующей редакции.
10. [bookmark: _Toc214015751]Используемые сокращения приведены в пункте 26. 


[bookmark: _Toc214015762]Подраздел 2. Перечень предельных значений расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Самарской области объектами местного значения муниципального района и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
11. Нормируемые значения показателей объектов местного значения муниципального района установлены в таблицах 1 – 9.
[bookmark: _Toc214015763]Транспорт и автомобильные дороги
Таблица 1. ОМЗ муниципального района в области транспорта и автомобильных дорог
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Доля автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов с твёрдым покрытием 
	процент от общей протяжён-ности автодорог
	60
к 2030г.
	-
	не устанавли-вается

	2
	Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам местного значения муниципального района с усовершенствованным покрытием, по группам населённых пунктов и расчётным срокам документов территориального планирования:
	процент от общей числен-ности населения в каждой группе населённых пунктов
	-
	-
	не устанавли-вается

	
	менее 10 жит.к 2030 г.:
	
	30
	
	

	
	менее 10 жит.к 2045 г.:
	
	50
	
	

	
	от 10 до 49 жит.к 2030 г.:
	
	60
	
	

	
	от 10 до 49 жит.к 2045 г.:
	
	80
	
	

	
	от 50 до 199 жит.к 2030 г.:
	
	70
	
	

	
	от 50 до 199 жит.к 2045 г.:
	
	100
	
	

	
	от 200 жит.к 2030 г.:
	
	100
	
	

	3
	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании
	кол-во объектов в границах муници-пальногообразова-ния
	1
	-
	не устанавли-вается

	4
	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
	ед. площадок на 1 маршрут
	1 
(см. прим. 1)
	-
	не устанавли-вается

	5
	Обеспеченность остановками школьных автобусов
	кол-во остановок
	в соответст-вии с утверждён-ным маршрутом
	метр
	500 
(в сельской местности допуска-ется 1000 м)


Примечания
1. Допускается совмещать площадки для межрейсового отстоя транспорта при низкой интенсивности движения. 
2. Доступность по автодорогам с усовершенствованным покрытием общественно значимых объектов в сельских населённых пунктах определяется как возможность беспрепятственного и непрерывного доступа по автомобильным дорогам в границах населённых пунктов от внешних автодорог, входящих в общую сеть, до следующих объектов (при наличии таковых в населённом пункте): администрация городского поселения и её подразделения, опорный пункт полиции, пожарная часть, избирательный участок, почта, банк, объекты здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта всех типов, парки и места массового отдыха.

[bookmark: _Toc214015764]Образование
Таблица 2. ОМЗ муниципального района в области образования
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Дошкольные образовательные организации
	число мест на 1000 жит., ед.
	59
	радиус доступнос-ти, метры 
	500

	2
	Общеобразовательные организации
	число мест на 1000 жит., ед.
	
	
	

	
	
	в г.н.п.
	110
	радиус доступнос-ти, метры
	500

	
	
	то же, в с.н.п.
	110
	радиус доступнос-ти, метры
	1000

	
	
	
	
	трансп.  доступность на специаль-ном автобусе, км
	30

	3
	Организации дополнительного образования детей
	общее число мест на программах доп. обр. детей на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, ед.,
	75
	пеш. доступ., мин.
	30

	
	
	в т.ч. число мест на программах допобра-зованияреализу-емых на базе школ, % от общего количества мест в г.н.п.
	45
	
	

	
	
	то же, в с.н.п.
	65
	
	

	4
	Детские школы искусств
	общее число мест на 100 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет, ед.
	12
	пеш. доступ., мин.
	30

	5
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	количество объектов на каждые 5,0 тыс. детей
	1, но не менее 1 на район или округ
	-
	не устанавли-вается


Примечания
1. Детские школы искусств – организации дополнительного образования детей, реализующие дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств. 
2. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

12. Потребность в площадях земельных участков для объектов образования принимается в соответствии с приложением Л к
СП 42.13330.2026.
13. Требования к размещению и территории дошкольных образовательных организаций определяется СП 2.4.3648-20 и
СП 252.1325800.2016.
14. Требования к размещению и территории общеобразовательных организаций определяется СП 2.4.3648-20 и СП 251.1325800.2016.
15. Размещение организаций отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, их наименование и мощность следует определять в соответствие с Реестром организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Самарской области или по запросу в уполномоченном органе местного самоуправления. Потребность в площадях земельных участков для таких объектов принимается в соответствии с приложением Л к
СП 42.13330.2026.
16. При подготовке документов территориального планирования муниципальных образований размещение объектов местного значения муниципального района в области образования, их наименование и мощность следует определять в соответствие с муниципальными программами, а при их отсутствии и на период после окончания срока их действия – по расчёту в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в местной администрации.
[bookmark: _Toc214015765]Культура и искусство
Таблица 3. ОМЗ муниципального района в области культуры и искусства
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Межпоселенческая библиотека муниципального района
	кол-во объектов, ед.
	1<*>
	-
	не устанавли-вается

	2
	Краеведческий музей муниципального района
	кол-во объектов, ед.
	1<*>
	-
	не устанавли-вается


Примечания
1. Оптимальное территориальное размещение сетевых единиц может подразумевать в том числе их укрупнение (присоединение), а также за счет создания организаций, предоставляющих комплексные услуги, в том числе на условиях государственно-частного партнерства.
2. Пользователям библиотек независимо от места проживания следует обеспечить доступ к культурным ценностям на основе цифровых коммуникационных технологий, путем размещения точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам. Указанный доступ рекомендуется обеспечивать независимо от количества жителей в населенных пунктах, в том числе на базе существующих организаций культуры и на бесплатной основе. 
3. В части обслуживания музеями за сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся некоммерческими учреждениями культуры, а также их филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении, пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, Государственного каталога Российской Федерации.
4. <*>- В связи с тем, что нормативное значениеминимально допустимого уровня обеспеченности, установленное Распоряжением от 18.11.2025 № Р-494не определяет уровень объекта местного значения (муниципальный район, поселение) предусматривается 1 объект на уровне муниципального района и 1 объект на уровне поселения. При этом считается достаточным создание 1 объекта на уровне муниципального района или поселения.

[bookmark: _Toc214015766]Физическая культура и спорт
Таблица 4. ОМЗ муниципального района в области физической 
культуры и спорта
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности (ЕПСнорм)
	чел. на 1000 жит.
	122
	-
	не устанавли-вается

	2
	Стадионы с трибунами менее 1500 мест муниципального района
	кол-во на муници-пальный район
	1
	транспорт-ная на обществ.транспорте, мин.
	для г.н.п. с населением менее 100 тыс. жит. – 60
для с.н.п. 90

	3
	Плоскостные спортсооружения муниципального района 
	кол-во на 100,0 тыс. жит. 
	110
	-
	не устанавли-вается

	4
	Спортивные залы общего пользования муниципального района
	кол-во на 100,0 тыс. жит. 
	59
	радиус пеш.доступнос-ти, метры
	1000

	5
	Бассейны крытые и открытые общего пользования муниципального района
	кол-во на 20,0 тыс. жит. 
	1
	транспорт-ная на обществ.транспорте, мин.
	для г.н.п. с населением менее 100 тыс. жит. – 60
для с.н.п. 90

	
	
	кв.м общего зеркала воды на 1000 жит.
	20
	
	

	6
	Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа
	-
	-
	радиус пеш.доступнос-ти, метры
	1000


Примечания
1. В качестве объекта физической культуры и спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.
2. При расчёте суммарной площади зеркала воды бассейнов в неё не включаются бассейны, выполняющие рекреационные функции, в том числе бассейны аквапарков, бань и т.п. объектов.
3. При наличии на территории муниципального района стадиона с трибунами на 1500 мест и более размещение стадиона с трибунами менее 1500 мест муниципального района не является обязательным.
17. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта на территории определяется исходя из ЕПС. ЕПС определяется в проектной документации объекта физической культуры и спорта, а при отсутствии его в проектной документации – на основании Рекомендованных нормативов и норм обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры,
утвержденныхприказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649.
18. При определении суммарной ЕПС существующих объектов физической культуры и спорта необходимо учитывать ЕПС объектов, находящихся в собственности Самарской области, муниципальных образований, частных лиц, а также показатели ЕПС физкультурных сооружений объектов образования с учётом потребности в занятиях физической культурой и спортом в обслуживаемых ими возрастных категориях. 
19. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.
20. В целях оптимизации бюджетных расходов на создание спортивной инфраструктуры для физической подготовки, при решении вопроса о создании новых объектов спорта рекомендуется руководствоваться СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
21. Решение о создании объектов спорта иных видов, не указанных в СП 42.13330.2026, или в ином количестве принимается органами местного самоуправления или заказчиком строительства объекта спорта самостоятельно в зависимости от выявленных потребностей населения и от наличия источников финансового обеспечения принимаемых расходных обязательств.
22. При подготовке документов территориального планирования муниципальных районов размещение объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и спорта, их наименование и мощность следует определять в соответствие с государственными и муниципальными программами, а на период после окончания срока их действия – по расчёту в соответствии с настоящими Нормативами и по запросу в администрации муниципального района.
[bookmark: _Toc214015767]
Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций
Таблица 5. ОМЗ муниципального района в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Аварийно-спасательные службы
	кол-во объектов на муници-пальный район
	1
	км пути по автодоро-гам общего пользова-ния
	60

	2
	Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)
	типы и вмести-мость ЗС ГО
	СП 165.1325800.2014
	радиус сбора укрыва-емых, м
	500 на террито-риях, отнесенных к особой группе по ГО, 1000 – на прочих террито-риях


Примечания
1. Требования к созданию объектов гражданской обороны устанавливаются Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309
2. В случае, если установлен подвоз укрываемых к ЗС ГО на автомобилях, радиус такого подвоза устанавливается в размере не более 20 км


[bookmark: _Toc214015768]Поддержка сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства
Таблица 6. ОМЗ муниципального района в области поддержки сельскохозяйственного производства, развития малого и среднего предпринимательства
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Рынки сельскохозяйственной продукции вдоль автодорог местного значения
	ед.
	1 на мун. район
	не установлен
	не установ-лен

	2
	Обеспеченность субъектов малого и среднего предпринимательства производственными территориями
	% территории индуст-риальных (промыш-ленных) парков
	20
	трансп. доступ-ность, мин.
	30


Примечания
1. Размещение рынков сельскохозяйственной продукции вдоль автодорог местного значения необходимо согласовывать с организациями, эксплуатирующими соответствующие автодороги.

[bookmark: _Toc214015769]Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
Таблица 7. ОМЗ муниципального района в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	№
п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	-
	не устанавли-ваются
	радиус пешеход-ной доступ-ности, м от жилых домов
	100

	2
	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов 
	площадь участка стоянки, га
	см.
прим. 2
	-
	не устанавли-ваются


Примечания
1. Количество контейнеров и (или) специальных площадок для сбора ТКО принимается по схеме размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, составляемой на основании положений части 4 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 
2. Площадь земельных участков стоянок специального транспорта определяется в приложениеЖСП 42.13330.2026.
3. Объекты в области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов определяются в соответствии с утвержденной территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

23. Транспортирование отходов осуществляется с соблюдением экологических требований, санитарно-эпидемиологических требований и иных требований, установленных законодательством Российской Федерации об автомобильном, железнодорожном, воздушном, внутреннем водном и морском транспорте.
[bookmark: _Toc214015770]Захоронение и ритуальные услуги
Таблица 8. ОМЗ муниципального района в области захоронения и ритуальных услуг 
	№
п/п
	Наименование объекта нормирования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Кладбище традиционного захоронения
	га/1000 чел.
	0,24, но не более 40 га на объект
	-
	не устанавли-ваются


Примечания 
1. Расчет потребной площади кладбища проводить в соответствии с МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».
2. При размещении кладбищ необходимо учитывать нормы действующего законодательства в части разрывов от селитебных территорий.

24. Размер предоставляемого участка земли на территории кладбищ для погребения умершего, устанавливается органом местного самоуправления, размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей, но не может превышать 40 га.
[bookmark: _Toc214015771]Иные области, необходимые в связи с решением вопросов местного значения
Таблица 9. ОМЗ муниципального района в иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения
	№
п/п
	Наименование объекта нормирования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	единица измерения
	показатели
	единица измерения
	показатели

	1
	Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
	кол-во объектов
	1 на муници-пальноеобразова-ние
	-
	не устанавли-ваются

	2
	Муниципальный архив
	кол-во объектов
	1 на муници-пальноеобразова-ние
	-
	не устанавли-ваются


Примечание – Требования к участковому пункту полиции устанавливаются Приложением № 3 к Инструкции по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, утвержденной Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205

25. Оборудование помещений для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции мебелью, оргтехникой и средствами связи и обеспечение технической эксплуатации этих помещений (водоснабжение, отопление, освещение, уборка, ремонт) осуществляются за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Подраздел 3. Приложения к основной части
26. В настоящих Нормативах использованы следующие сокращения:
ГО – гражданская оборона;
ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
ЕПС – единая пропускная способность;
жит. – житель;
ЗАГС – запись актов гражданского состояния
ЗС ГО – защитные сооружения гражданской обороны;
кол-во – количество;
КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения;
МГН – маломобильные группы населения;
МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;
м.р. – муниципальный район;
мун. – муниципальный;
насел. – население;
н.п. – населённый пункт;
ОМЗ – объект местного значения;
пгт – посёлок городского типа;
ПКРТИ – проект комплексного развития транспортной инфраструктуры;
ПОДД – проект организации дорожного движения;
пос. – поселение;
РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;
СВТ – скоростной внеуличный транспорт
СИМ – средство индивидуальной мобильности;
с.н.п. – сельский населённый пункт;
СО – Самарская область;
табл. – таблица;
трансп. – транспортная доступность;
27. При подготовке настоящих Нормативов были использованы следующие нормативные правовые акты:
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004
№ 190-ФЗ;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2011
№ 1108 «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999
№ 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.11.2019
№ 1504 «Об утверждении методических указаний по организации деятельности приютов для животных и установлению норм содержания животных в них»;
Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
Приказ Минстроя России от 23.04.2025 № 250/пр «О расчетных показателях, не указанных в частях 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации и подлежащих установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования»;
Приказ Минтранса России от 02.10.2020 № 406 «Об утверждении минимальных требований к оборудованию автовокзалов и автостанций»;
Приказ Минэкономразвития России от 14.02.2018 №67
«Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
Распоряжение Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р
«Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494
«Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»;
Методика расчета численности и технической оснащенности подразделений пожарной охраны, создаваемых для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в населенных пунктах, утвержденная Приказом МЧС России от 15.10.2021 № 700;
Методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха граждан, утвержденные Приказом Минспорта России от 30.12.2021 № 1089;
Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71;
Методические рекомендации по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах Российской Федерации и обеспеченности социальным обслуживанием получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности, утвержденные Приказом Минтруда России от 05.05.2016 № 219;
Методические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.11.2014
№ 934н;
Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденныеМинобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СП 8.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности;
СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения;
СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства;
СП 31.13330.2021.СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СП 42.13330.2026. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб;
СП 50.13330.2024 СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
СП 59.13330.2020. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
СП 60.13330.2020. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;
СП 88.13330.2022. Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. СНиП II-11-77;
СП 131.13330.2025. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*;
СП 160.1325800.2014. Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования;
СП 251.1325800.2016. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
СП 462.1325800.2019. Здания автовокзалов;
ГОСТ 33062-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса;
ГОСТ 33150-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года»;
Постановление Правительства Самарской области от 01.09.2025 № 495 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности людей на водных объектах Самарской области;
Приказ Министерства промышленности и торговли Самарской области
от 01.10.2020 № 111-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств для Самарской области и входящих в ее состав муниципальных образований».
При применении настоящих Нормативов рекомендуется проверять актуальность ссылок на указанные выше нормативные акты.
[bookmark: _Toc214015792]
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Подраздел 4. Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального района Похвистневский Самарской области

Содержание настоящего раздела носит справочно-аналитический характер, составлено на основе открытых источников и не может применяться как часть Нормативов.
Похвистневский район расположен в южной части Самарской области. На севере район граничит с Камышлинским, на западе - с Исаклинским, на юге - с Кинель-Черкасским районами и на востоке - с Оренбургской областью.
Территория района составляет 213435 га.
Администрация муниципального района находится в городе Похвистнево.
В соответствии с Законом Самарской области № 40-ГД от 25.02.2005 г «Об образовании и сельских поселений в пределах муниципального района Похвистневский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» на территории муниципального района Похвистневский расположены: 15 сельских поселений и 80 сельских населенных пунктов:
сельское поселение Алькино, включающее село Алькино, поселок Красный Мост, поселок Нугайка, с административным центром в селе Алькино;
сельское поселение Большой Толкай, включающее село Большой Толкай, с административным центром в селе Большой Толкай;
сельское поселение Красные Ключи, включающее железнодорожный разъезд 1239 км, железнодорожный разъезд Аверкино, поселок Активный, село Большая Ега, село Красные Ключи, поселок Лагеревка, с административным центром в селе Красные Ключи;
сельское поселение Кротково, включающее село Абдул-Завод, село Алешкино, поселок Атамановский, село Исаково, село Кротково, поселок Новокротково, поселок Новомочалеевка, с административным центром в селе Кротково;
сельское поселение Малый Толкай, включающее поселок Камышевка, село Малый Толкай, поселок Передовка, железнодорожный разъезд Тунгуз, поселок Шиповка, с административным центром в селе Малый Толкай;
сельское поселение Малое Ибряйкино, включающее поселок Журавлиха, село Малое Ибряйкино, поселок Мартыновка, поселок Перле-Вейса, поселок Рябиновка, поселок Скородумовка, поселок Ягана-Ту, поселок Ясная Поляна, с административным центром в селе Малое Ибряйкино;
сельское поселение Мочалеевка, включающее село Мочалеевка, село Первомайск, поселок Подбельщина, поселок Пример, с административным центром в селе Мочалеевка;
сельское поселение Новое Мансуркино, включающее село Новое Мансуркино, село Сосновка, с административным центром в селе Новое Мансуркино;
сельское поселение Подбельск, включающее поселок Верхний Кинель, поселок Волжанка, село Нижнеягодное, село Подбельск, поселок Среднеягодный, железнодорожный разъезд Чувикс, с административным центром в селе Подбельск;
сельское поселение Рысайкино, включающее поселок Новорысайкино, село Рысайкино, село Султангулово, поселок Терегель, с административным центром в селе Рысайкино;
сельское поселение Савруха, включающее село Александровка, поселок Антоновка, поселок Березовка, поселок Васильевка, поселок Вязовка, поселок Дмитриевка, село Савруха, село Северный Ключ, с административным центром в селе Савруха;
сельское поселение Среднее Аверкино, включающее село Ахрат, поселок Красная Нива, поселок Матьян, железнодорожный разъезд Муравка, село Нижнеаверкино, поселок Новоникольский, село Среднее Аверкино, поселок Таволжанка, поселок Филипповка, поселок Чекалинка, с административным центром в селе Среднее Аверкино;
сельское поселение Старый Аманак, включающее село Новый Аманак, поселок Сапожниковский, село Старомансуркино, село Старый Аманак, с административным центром в селе Старый Аманак;
сельское поселение Староганькино, включающее поселок Илингино, поселок Калиновка, поселок Малоганькино, поселок Нестеровка, поселок Сирмабусь, село Староганькино, село Стюхино, с административным центром в селе Староганькино;
сельское поселение Старопохвистнево, включающее поселок Земледелец, поселок Новая Точка, село Старопохвистнево, поселок Сукаевка, поселок Ятманка, с административным центром в селе Старопохвистнево.

Таблица 10. Динамика численности населения Самарской области в целом и муниципального образования за 2010 – 2024 гг. по данным демографического ежегодника Самарской области на 1 января соответствующего года

	Наименование муниципальных образований
	20101)
	20212)
	20223)
	20233)
	2024

	
	
	
	
	
	

	Самарская область
	3 215 532
	3 172 925
	3 164 384
	3 142 683
	3 127 842

	Похвистневский муниципальный район
	29027
	26558
	26410
	25962
	25635

	
	
	
	
	
	

	1) По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, по состоянию на 14 октября.

	2) По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, по состоянию на 1 октября 2021 года.

	3) С учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года.

	
	
	
	
	
	





Рисунок 1. Динамика численности населения Самарской области в целом и муниципального образования за 2010 – 2024 гг. по данным демографического ежегодника Самарской области на 1 января соответствующего года
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Подраздел 5. Обоснование перечня областей нормирования
28. Настоящие Нормативы устанавливают в соответствии с частью 4 статьи 29.2 ГрК РФ совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения:
объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
объектами благоустройства территории, и расчётных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
29. Предмет нормирования настоящих Нормативов сформирован в виде перечня областей нормирования путем сопоставления соответствующих положений ГрК РФ и положений федерального законодательства, определяющих полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и представлен в таблицах 11.

Таблица 11. Обоснование перечня областей нормирования объектами местного значения настоящих Нормативов
	№ п/п
	Наименование областей нормирования в соответствии с настоящими Нормативами
	Уровни нормирования, обоснование

	
	
	муниципальные районы
	городские и сельские поселения

	1
	Транспорт и автомобильные дороги
	п. 5, 6 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК
	п. 5, 7 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК

	2
	Образование
	п. 11 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК
	

	3
	Культура и искусство
	п. 19, 19.1 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ
	п. 11, 12 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ

	4
	Физическая культура и спорт
	п. 26 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК
	п. 14 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ, п. 1 ч. 5 ст. 23 ГрК

	5
	Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
	п. 7, 21 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ
	п. 8, 23, 24, 26 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ

	6
	Поддержка сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства
	п. 25 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ
	

	7
	Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
	п. 14 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ, п. 1 ч. 3 ст. 19 ГрК
	п. 18 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ

	8
	Захоронение и ритуальные услуги
	п. 17 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ
	п. 22 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ

	9
	Иные области, необходимых в связи с решением вопросов местного значения
	п. 8.1, 16 ч. 1 ст. 15 131-ФЗ
	п. 33.1, 17 ч. 1 ст. 14 131-ФЗ


[bookmark: _Toc214015795]Примечание – 131-ФЗ (здесь) – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Подраздел 6. Обоснование значений нормируемых показателей
[bookmark: _Toc214015796]Транспорт и автомобильные дороги
30. Объекты местного значения в области транспорта и автомобильных дорог определяются на основании Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
31. В области транспорта и автомобильных дорог настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 12.
Таблица 12. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области транспорта и автомобильных дорог
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.
 р-на

	1
	Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием
	+


	2
	Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием
	+

	3
	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании
	+

	4
	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок
	+

	5
	Обеспеченность остановками школьных автобусов
	+


Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов..

32. Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием за границами населённых пунктов, входящих в состав муниципальных районов, принята целевым способом в размере 60 процентов до 2030 года. 
33. Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием устанавливается в зависимости от количества жителей в таком населённом пункте для автомобильных дорог местного значения муниципального района, автомобильных дорог местного значения городского округа. Значения показателя определяются целевым способом в соответствии с таблицей 13.
Таблица 13. Показатели доступности населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием регионального и межмуниципального, местного значения 
	Расчётные сроки документов территориального планирования 
	Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам общего пользования с усовершенствованным покрытием в зависимости от численности жителей, минимальный процент от общей численности населения в каждой группе

	
	менее 10 жит.
	от 10 до 49 жит.
	от 50 до 199 жит.
	от 200 жит.и более

	2030 год
	30
	60
	70
	100

	2045 год
	50
	80
	100
	100



34. Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос принимается целевым способом в размере 1 (одной) велосипедной дорожки и (или) велосипедной полосы на муниципальное образование. Выбор типа велосипедной инфраструктуры (велосипедная дорожка или велосипедная полоса) не определяется настоящими Нормативами, и зависит от особенностей застройки, рельефа, финансовых возможностей и иных факторов.
35. Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок определяется целевым способом исходя из соотношения «один маршрут – одна площадка» с допустимым совмещением площадок разных маршрутов при низкой интенсивности движения.
36. [bookmark: _Toc214015797]Обеспеченность остановочными пунктами школьных автобусов определяется в зависимости от маршрута автобуса. Требования к организации такого остановочного пункта и к его территориальной доступности установлены в п. 6.4.53СП 42.13330-2026 и в СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденныхпостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28. Транспортному обслуживанию (до образовательной организации и обратно) подлежат обучающиеся общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, проживающие на расстоянии свыше 1 км от организации. Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки
до 1 км.
Образование
37. Объекты местного значения в области образования определены на основании Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
38. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детей, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, относятся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования.
39. В области образования настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 14.
Таблица 14. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области образования
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.
р-на

	1
	Обеспеченность населения общеобразовательными организациями
	+

	2
	Обеспеченность населения дошкольными образовательными организациями
	+

	3
	Обеспеченность населения организациями дополнительного образования детей
	+

	4
	Обеспеченность населения услугами центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

40. Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами образования в отношении организаций дополнительного образования детей, детских школ искусств, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обоснованы положениями Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в сельской местности, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденныхМинобрнауки России 04.05.2016 № АК-15/02вн.
41. Значения расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектами образования в отношении дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций обоснованы положениями СП 42.13330.2026 (приложение Л) на основании значений численности населения в соответствующей возрастной группе, полученного в результате прогноза развития демографической ситуации в Самарской области на период до 2044 года, выполненного в ходе подготовки проекта настоящих Нормативов. При этом полученное значение по возрастной группе школьников увеличено на повышающий коэффициент 1,1 с учётом имеющейся острой нехватки мест в общеобразовательных учреждениях.
42. [bookmark: _Toc214015798]Максимально допустимый уровень территориальной доступности образовательных организаций приняты в размере 500 м в г.н.п. и 1000 м в с.н.п. на основании положений пункта 2.1.2 СП 2.4.3648-20, в соответствии с которым расстояние от организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования до жилых зданий должно быть не более 1000 м.в сёлах. Расстояние транспортного обслуживания в сёлах не должно превышать 30 км в одну сторону.
[bookmark: _Toc214015799]
Культура и искусство
43. Полномочия органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления в области культуры и искусства определены статьей 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденных Верховным Советом Россииот 09.10.1992
№ 3612-1;Федеральным законом от 29.12.1994№ 78-ФЗ«О библиотечном деле», Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ«О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
44. В области культуры настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 15.
Таблица 15. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области культуры
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.
р-на

	1
	Обеспеченность населения библиотеками
	+

	2
	Обеспеченность населения музеями
	+

	3
	Обеспеченность населения театрами
	+

	4
	Обеспеченность населения концертными залами
	+

	5
	Обеспеченность населения центрами культурного развития 
	+

	6
	Обеспеченность населения кинозалами
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

45. [bookmark: _Toc214015800]В основной части настоящих Нормативов показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области культуры и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения определены по Методическим рекомендациям органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным Распоряжением Минкультуры России от 18.11.2025№ Р-494.
[bookmark: _Toc214015801]Физическая культура и спорт
46. Объекты местного значения в области физической культуры и спорта определены на основании Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
47. В области физической культуры и спорта настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 16.
Таблица 16. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области физической культуры и спорта
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.
р-на

	1
	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности (ЕПСнорм)
	+

	2
	Обеспеченность населения различными спортивными сооружениями и объектами 
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

48. В соответствии с Рекомендованными нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры, утвержденными Приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649, для таких объектов, как спортивные залы, физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа, малые спортивные площадки, универсальные спортивные игровые площадки, уличные тренажеры устанавливается радиус пешеходной доступности в размере 1000 метров. 
49. Для таких объектов, как стадионы, плавательные бассейны, крытые спортивные объекты с искусственным льдом, физкультурно-спортивные комплексы (крытые) устанавливается транспортная доступность (на общественном транспорте) в размере не более 60 минут для г.н.п. с численностью населения от 5,0 до 100 тыс. чел., не более 90 минут для сельскойместности. При этом для сельских поселений норматив доступности не устанавливался ввиду того, что 90-минутная доступность объекта означает, что территория всего сельского поселения перекрывается радиусом доступности.
50. Номенклатура объектов спортивной инфраструктуры, рекомендуемых в Нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, приведена в таблице 17.
Таблица 17. Рекомендуемые объекты спортивной инфраструктуры для городов и сёл Самарской области в соответствии с Нормативами и нормами обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры и их транспортной доступности, утвержденными Приказом Минспорта России
от 19.08.2021 № 649 (справочно)
	Численность населения в населённом пункте
	Объекты спортивной инфраструктуры, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта

	от 50 до 500 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте.

	от 500 до
5 000 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола28 x 15 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

	от 5 000 до 30 000 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола28 x 15 м); ледовый каток; крытый плавательный бассейн (с ванной не менее 25 м и 6 дорожками); стадион; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

	свыше                30 000 человек
	Универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42 x 25 м и для баскетбола/волейбола28 x 15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания – 24 x 12 м); универсальный игровой зал (42 x 24 м); тренажерный зал (10 x 10 м); стадион; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.


[bookmark: _Toc214015802]
Защита и предупреждение чрезвычайных ситуаций
51. Объекты местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций определяются на основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов.
52. В области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 18.

Таблица 18. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.
р-на

	1
	Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами
	+

	2
	Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны
	+


Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.

53. Обеспеченность населения аварийно-спасательными службами, санитарными постами на водных объектах, постами спасателей на водных объектах обоснована положениями методических рекомендаций «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (приложение 4) и Правилами обеспечения безопасности людей на водных объектах Самарской области, утвержденными Постановлением Правительства Самарской области
от 01.09.2025 № 495, которыми предусмотрено наличие на водных объектах в зонах отдыха и рекреации санитарных постов и постов спасателей независимо от численности отдыхающих.
54. [bookmark: _Toc214015803]Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны определяется на основании СП 165.1325800.2014. Значения максимальной доступности ЗС ГО (т.е. радиуса сбора укрываемых) определяются в п. 4.13 СП 88.13330.2022.
Поддержка сельскохозяйственного производства, развитие малого и среднего предпринимательства
55. Полномочия органов государственной власти субъекта федерации в области поддержки сельхозпроизводства, развития малого и среднего предпринимательства определены пунктом 15 части 1 статьи 44 Федерального закона от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», и отнесены, таким образом, к полномочиям государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации.
56. Полномочия органов местного самоуправления в области поддержки сельхозпроизводства, развития малого и среднего предпринимательства отнесены пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального, городского округа и пунктом 25 части 1 статьи 15 того же федерального закона – к вопросам местного значения муниципального района.
57. Номенклатура нормируемых объектов и их мощностные характеристики определены в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденными Приказом Минэкономразвития Россииот 15.02.2021 № 71.
58. Значение обеспеченности субъектов малого и среднего предпринимательства производственными территориями обосновано положениями пп. «е» п. 6.3.3. Требований к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденныхПриказом Минэкономразвития Россииот 14.02.2018 № 67.
59. [bookmark: _Toc214015804]Транспортная доступность на общественном транспорте агропромышленных парков в размере 30 мин. обусловлена положениями
п. 8.11СП 42.13330.2026.
[bookmark: _Toc214015805]
[bookmark: _Toc214015809]Обращение с отходами
60. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов в области обращения с отходами определены положениями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» статьями 14, 15 и 16 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
61. В области обращения с отходами настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 19.
Таблица 19. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области обращения с отходами
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.
р-на

	1
	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	+

	2
	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов
	+


Примечание – Здесь и далее знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов. 

62. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относятся следующие полномочия, которые могут предполагать размещение объектов местного значения: 
создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
63. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют полномочия поселений в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях сельских поселений, а также на межселенной территории. 
64. На территории муниципальных образований в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть обустроены контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее – специальные площадки).
65. [bookmark: _Toc214015810]Требования к контейнерным площадкам и специальным площадкам устанавливаются СанПиН 2.1.3684-21.

Захоронение, организация ритуальных услуг

66. Полномочия органов местного самоуправления поселений, муниципальных районов в области организации захоронения, ритуальных услуг определены статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
67. В области захоронения, организации ритуальных услуг настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты, приведённые в таблице 20.
Таблица 20. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в области захоронения, организации ритуальных услуг
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.р-на

	1
	Обеспеченность населения территориями кладбищ традиционного захоронения
	+



68. Площади, необходимые для организации объектов погребения, обоснованы положениями СП 42.13330.2026 и МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации».
69. Как правило, площадь захоронений городских кладбищ с учетом планировочной организации составляет 65% от общей площади, согласно МДК 11-01.2002 «Рекомендации о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». Отсюда площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища составляет 3,3 кв.м на место.
70. [bookmark: _Toc214015811]Размещение кладбищ определяется с учетом санитарно-гигиенических требований и предполагает выбор площадки вне границ селитебной территории. Кроме того, объекты ритуальных услуг и места захоронения не относятся к объектам периодического использования, поэтому установление максимальной территориальной доступности нецелесообразно.
71. Помимо указанных выше, настоящими Нормативами регулируются показатели и (или) объекты в иных областях, приведённые в таблице 21.
Таблица 21. Перечень нормируемых показателей и (или) объектов местного значения в иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов местного значения
	ОМЗ мун.
р-на

	1
	Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
	+

	2
	Муниципальный архив
	+


Примечание – Здесь знак «+» обозначает наличие нормируемого значения для данного показателя и (или) объекта в тексте основной части Нормативов.



Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Самарской области 

Подраздел 7. Область применения расчетных показателей настоящих Нормативов

72. Применение показателей, установленных настоящими Нормативами, при градостроительном проектировании осуществляется в соответствии с таблицей 22.
Таблица 22. Применение показателей, установленных настоящими Нормативами, при разработке различных видов градостроительной документации
	№ п/п
	Наименование нормируемых показателей и (или) объектов регионального, местного значения
	Виды градостроительной документации

	
	
	СТП м.р.

	В области транспорта и автомобильных дорог

	1
	Плотность автомобильных дорог
	+

	2
	Доля автомобильных дорог с твёрдым покрытием 
	+

	3
	Доступность населённых пунктов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием
	+

	4
	Обеспеченность площадками для межрейсового отстоя транспорта на маршрутах регулярных перевозок
	+

	5
	Минимальное количество велосипедных дорожек и (или) велосипедных полос в муниципальном образовании
	+

	6
	Обеспеченность остановками школьных автобусов
	+

	7
	Уровень автомобилизации населения
	+

	В области образования

	1
	Дошкольные образовательные организации
	+

	2
	Общеобразовательные организации
	+

	3
	Организации дополнительного образования детей
	+

	4
	Детские школы искусств
	+

	5
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	+

	В области культуры и искусства

	1
	Межпоселенческая библиотека муниципального района
	+

	2
	Краеведческий музей муниципального района
	+

	В области физической культуры и спорта

	1
	Усреднённый норматив единовременной пропускной способности
	+

	2
	Стадионы с трибунами менее 1500 мест муниципального района
	+

	3
	Плоскостные спортсооружения муниципального района
	+

	4
	Спортивные залы общего пользования муниципального района
	+

	5
	Бассейны крытые и открытые общего пользования муниципального района
	+

	6
	Доступность физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, малых спортивных площадок, универсальных спортивных игровых площадок, уличных тренажеров (воркаут)
	+

	В области защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций

	1
	Аварийно-спасательные службы
	+

	2
	Защитные сооружения гражданской обороны (ЗС ГО)
	+

	В области поддержки сельскохозяйственного производства, развития малого и среднего предпринимательства

	1
	Рынки сельскохозяйственной продукции вдоль автодорог 
	+

	2
	Обеспеченность субъектов малого и среднего предпринимательства производственными территориями
	+

	В области участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

	1
	Места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
	+

	2
	Стоянки специального транспорта для транспортирования отходов 
	+

	В области захоронения и ритуальных услуг

	1
	Кладбище традиционного захоронения
	+

	В иных областях, необходимых в связи с решением вопросов местного значения

	1
	Помещения для работы на обслуживаемом административном участке сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
	+

	2
	Муниципальный архив
	+



Подраздел 8. Правила применения расчетных показателей настоящих Нормативов
73. Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в МНГП производятся для определения местоположения планируемых к размещению объектов в документах территориального планирования, зон планируемого размещения объектов в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.
74. При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объекта таких параметров. 
75. Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. 
Захоронение, организация ритуальных услуг
76. Формула расчета [1]: 
     [1],
где:
П – значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности мест захоронения;
Пб – базовые показатели обеспеченности местами захоронения – площадь брутто для определения размера земельного участка для кладбища. 
К – приведенная величина, равная 0,1.
Размер земельного участка для кладбища устанавливается из расчета
2 кв.м на место, а также с учетом площади, приходящейся на иные функциональные зоны кладбища: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища.
Самарская область	
2010	2021	2022	2023	2024	3215532	3172925	3164384	3142683	3127842	Похвистневский муниципальный район	
2010	2021	2022	2023	2024	29027	26558	26410	25962	25635	



